**Mapeador temático (TM)**

La resolución espectral y espacial mejorada del TM permitió al instrumento ver el suelo con mayor detalle e incluyó una banda térmica.

Se agregó el infrarrojo de rango medio a los datos.

Siete bandas espectrales, incluida una banda térmica:

Banda 1 Visible (0,45 - 0,52 µm) 30 m

Banda 2 Visible (0,52 - 0,60 µm) 30 m

Banda 3 Visible (0,63 - 0,69 µm) 30 m

Banda 4 Infrarrojo cercano (0,76 - 0,90 µm) 30 m

Banda 5 Infrarrojo cercano (1,55 - 1,75 µm) 30 m

Banda 6 Térmica (10,40 - 12,50 µm) 120 m

Banda 7 Infrarrojo medio (IR) (2,08 - 2,35 µm) 30 m

Intervalo de muestreo terrestre (tamaño de píxel): 30 m reflectante, 120 m térmico

Ancho de barrido: 185 km (115 millas)

Visite Landsat 4-5 TM para obtener más información.