***3. MAMPOSTERÍA PARCIALMENTE REFORZADA***

Contiene refuerzos verticales embebidos en el mortero de relleno dentro de las celdas, a una separación máxima de 2,40 m y refuerzos horizontales en las juntas de pega, a una separación máxima de 80 cm. Se pueden combinar ladrillos de perforación vertical con los de perforación horizontal.