3.2.2 Bastoni
A. I bastoni devono essere bastoni da hockey inline fatti di legno o altro materiale
approvato e non devono presentare sporgenze.

B. Attorno alla pala del bastone può essere avvolto del nastro adesivo di qualsiasi colore a
scopo di rinforzo o per migliorare il controllo del disco.

C. Nessun bastone deve superare la lunghezza di 1.57m (63 ") dalla base alla estremità
superiore, né essere superiore a 32 cm (12,5") dalla base alla fine della pala. La
curvatura della pala del bastone non deve essere ridotta. La lama del bastone dei
giocatori movimento deve essere larga un minimo di 5 cm (2 ") e non può superare i 9
cm (3,5") di larghezza in qualsiasi suo punto.

D. La pala del bastone del portiere non può superare i 13 cm (5 ") di larghezza in qualsiasi
punto tranne che in corrispondenza della base, dove non deve superare i 14 cm (5.5") di
larghezza; il bastone del portiere non deve superare i 39 centimetri (15 ") in lunghezza
dalla base alla fine della pala.