*Sistema de Control de Lazo Abierto*

Usuario

   

**Sistema de**

**Control de**

**Lazo Abierto**

Interruptor

Iluminación

Lámpara

Energía Electica

Un sistema de control de lazo abierto se produce cuando no hay una retroalimentación en donde el usuario no controla el sistema. Además la señal de salida no influye en el funcionamiento del sistema.

**Fuente:** Carpeta de 3º año de Tecnología - 2012

¿Otro ejemplo? Detector de Tsunamis…



Retransmite la información a varios centros de evaluación.

Centros de evaluación

**Satélite**

.

Cresta de la Ola

Valle de la ola

Mide la velocidad del viento, Tº y la presión transmite los datos al satélite

**Boya de Superficie**

 **Señal acústica**

**Sensor de presión**: detecta el cambio de presión que produce el paso de un tsunami

**BRP**