**TIPO DE ARCOS**

**Arco apuntado:** el que consta de dos porciones de curva que forman ángulo en la clave.

**Vidriera:** cerramiento de vanos formado por vidrios coloreados, ensamblados por un emplomado. Tiene funciones decorativas.

**Arco conopial:**el que tiene apuntado el centro y está integrado por cuatro sectores de circunferencia, los dos centrales con sus centros dentro del arco y los dos laterales fuera del mismo.

**Arco carpanel:** el formado por arcos de círculo que tienen distinto radio.

**Sexpartita:** bóveda de crucería dividida en seis partes.

**Bóveda de terceletes:** bóveda de crucería con nervios rectos de adorno.

**Contrafuerte:**elemento que se adosa a los muros para contener el empuje de las bóvedas. Estribo.

**Pináculo:** remate en forma de pirámide de los contrafuertes góticos.

**Rosetón:**vano circular calado.

**Gablete:** coronamiento apuntado de un vano o del muro en la fachada gótica.

**Girola:** pasillo que rodea al presbiterio o espacio que circunda el altar mayor en una iglesia.

**Crucero:** espacio en que se cruzan en un templo dos naves perpendiculares. También llamado transepto.

**Aguja:**remate agudo y calado de una torre.