RELACION DEL CADMIO CON EL AGUA

La determinación de concentraciones extremadamente bajas de Cd en agua de bebida requiere el uso de
técnicas poderosas y solo pocas de ellas tienen suficiente sensibilidad. Así la espectroscopía de emisión
atómica (AES) asociadas a plasma acoplado inductivamente (ICP) puede ser utilizada en la determinación de
vestigios de Cd. Sin embargo sus bajas concentraciones no son compatibles con los límites de detección
alcanzados por el ICP-AES convencional. Por eso a los efectos de lograr resultados exactos y sensibles es
necesario realizar preconcentraciones y separaciones.
Una alternativa para lograr la preconcentración del cadmio es mediante la utilización de columna en sistemas
de análisis por inyección en flujo (FIA), los cuales pueden ser acoplados fácilmente con los detectores
adecuados.
Las resinas usadas en las columnas